中央研究院天文及天文物理研究所

採購標的規格說明
Spec. of Purchase Item

採購案號: 1150549

採購標的及數量：網路附加儲存伺服器  1 台

本案所提供之設備之韌體、CPU、記憶體、主機板、網通介面、儲存設備不得為中國大陸地區之品牌。其他零組件建議優先使用非中國大陸地區製造。

1、 QNAP TS-h2477AXU-RP 網路附加儲存伺服器設備1台
規格如下：
1. 提供 AMD Ryzen™ 7 Pro 7000  8 cores（含）以上等級之 1 個實體中央處理器 （CPU） 。
2. 提供32 GB UDIMM DDR5 （含）以上規格，主機最高支援192 GB (4 x 48 GB)記憶體。
3. 提供 2 個（含）以上容量至少480GB（含）以上PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD，循序讀、寫速度須要在1,200MB/sec（含）以上。
4. 提供20顆（含）以上容量至少24TB（含）以上3.5吋 7.2K RPM SATA企業級硬碟。
5. 提供1張（含）以上2 埠25GbE 光介面（含）以上乙太網路卡。每一張網路卡提供 4 個SFP28 SR GBICs（含）以上並相容於QuantaMesh T4048-IX8D網路交換機。提供 2 條 2M （含） 以上OM4（含）以上多模光纖線或是每一張網路卡提供兩條2M （含） 以上SFP28 25GbE DAC網路線並相容於QuantaMesh T4048-IX8D網路交換機。
6. 提供 2 埠10GBASE-T以上乙太網路介面，提供2 埠2.5Gb以上乙太網路介面。
7. 提供24組（含）以上SATA/SAS插槽，該插槽需提供相對應的熱插拔抽取殼（Tray）。
8. 提供2個800W（含）以上之電源供應器，須支援備援及熱抽換功能。
9. 提供圖形化遠端管理介面，須支援Windows, MacOS, Linux作業系統。 

以上內容提供原廠保固 5 年 保固服務，包含安裝、設定、上架。
