中央研究院資訊科技創新研究中心
標的規格書
採購標的名稱及數量： GPU工作站及網路交換器乙臺
採購案號：citi115-09
聯絡人:凌苡家                                            Tel:02-2787-2383
採購規格： 
1、 GPU工作站肆臺，每臺規格：
須具備足夠之PCIe 擴充槽，機殼空間及電源供應能力，可同時安裝並正確運作至少2張Dual-Slot專業GPU及1張PCIe 4.0 x16 100 GbE高速網卡，詳細規格如下：
· 系統架構：直立式 (Tower) 工作站/伺服器機型，支援 2400W 電源供應器及雙張雙寬度 (Dual-Slot) 專業級 GPU 散熱佈局。
· 中央處理器 (CPU)：搭載 Intel Xeon 656(含)以上處理器 1 顆，實體核心數需達 20 核心 (含) 以上，並支援 PCIe 5.0 傳輸通道。
· 系統記憶體 (RAM)：配置 DDR5-5600 (含) 以上 ECC 記憶體，總容量達 64GB (含) 以上（以 32GB x 2 支 (含) 以上模組組成）。
· 系統與資料儲存 (SSD & HDD)：
高速系統碟：配置 M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 介面固態硬碟 1 支，容量達 1TB (含) 以上。

資料儲存碟：配置 3.5 吋 SATA 介面硬碟 1 顆，容量達 4TB (含) 以上。

· 專業運算/繪圖卡 (GPU)：配置 NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell系列專業繪圖卡 2 張，單張顯示記憶體需達 24GB GDDR6 ECC (含) 以上，並具備 8,960 (含) 個以上 CUDA 核心。
· 極速網路介面卡 (NIC)：配置 PCIe 4.0 x16 介面之 Mellanox ConnectX-6 Dx (或同等級) 雙埠 (Dual-Port) 100GbE QSFP56 高速網路卡 1 張，需具備 RoCE v2 (RDMA) 硬體卸載。
· 電源供應器 (PSU)：單顆電源供應器總輸出功率需達 2400W (含) 以上，並通過 80 PLUS 白金牌 (含) 以上高效率認證。
· 售後保固 (Warranty)：提供原廠或原廠授權廠商至少 3 年 (含) 以上之原廠硬體保固與技術支援。

· Multi-Gig網路交換器乙臺
· 介面與連接埠：具備至少 16 個 (含) 以上獨立 RJ-45 網路埠，且全埠皆需支援 10G / 5G / 2.5G / 1G (Multi-Gigabit) 多重速率自動協商。
· 交換效能：系統路由與交換背板頻寬需達 320 Gbps (含) 以上，封包轉發率 (Forwarding Rate) 需達 238 Mpps (含) 以上。
· 網路管理與功能：支援 Web 介面網管、VLAN 劃分、QoS 流量優先權，以及 Layer 2+ 靜態路由 (Static Routing) 功能。
· 售後保固 (Warranty)：提供原廠至少 3 年 (含) 以上之硬體保固與服務支援。
＊ 本案機器或產品均須是公告日止合乎產品規格之最新版本。
＊ 本案機器或產品均含原產品所附之零配件(如驅動程式、使用手冊、贈品、線材等)，完成組裝者除外但由驗收單位認定之。
＊ 本案機器或產品如有增加標準配備以外之選(零)配件則須是原廠或原廠指定相容之產品。
＊ 本案總價含完全保固(包括維修人工、零件與運費)，保固年限詳規格書內容，所有軟硬體必須組裝完成並與原使用環境整合之費用。
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