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採購標的： 高效液相層析系統(HPLC)
規格如下：
1、 幫浦系統（Pump）
1. 四溶媒混合系統
2. 流量：0.001~10mL/min，並可以0.001mL/min增加
3. 流量精確度：≦0.07% RSD
4. 輸液系統：雙石英推桿設計
5. 最大壓力：至少可達400bar
6. 具自動測漏功能，洩漏則會自動關閉pump並具有早期警訊設計（EMF）
7. 為雙活塞是可變衝程體積（Variable Stroke）設計之幫浦，以降低脈衝
8. 內含線上脫氣裝置

2、 折射光檢測器（RID）
1. 偵測方式：Refractive index
2. 偵測範圍：1.00-1.75 RIU
3. 樣品槽容量：8μL
4. 最大耐壓：5bar
5. 最大使用流速：5mL/min
6. Optical溫度控制範圍：室溫以上5℃至55℃
7. 可以操作軟體空至自動purge之設定
8. 具有recycle valve

3、 液相層析智能助手
1. 具10吋彩色觸控面板之介面控制器
2. 即時儀表板能簡化HPLC的日常操作，確保系統運行順暢
3. 提供Maintenance、Diagnostics及Troubleshooting資訊

4、 儀器控制及數據處理系統
1. 以Microsoft Windows 11以上作業系統
2. 儀控介面為LAN（RJ45）高速網路數據方式銜接
3. 完全由電腦控制及設定相關之系統操作，含幫浦與偵測器，並進行自動化操作
4. 能匯入同品牌既有之實驗數據
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