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採購標的： GPU伺服器
型號及數量：HPE ProLiant DL385 Gen11，壹台
1、 每台設備規格如下：
1. [bookmark: _Hlk212555018]形式: 高度為2U機架式，須提供上機架的套件。
2. 中央處理器(CPU)
(1). 伺服器須提供2顆(含)以上AMD EPYC Processor  9645 96-Core 2.3 GHz CPU。
(2). 每顆中央處理器須具備原廠散熱裝置。
3. 主記憶體(Memory)
(1). 伺服器須提供規格為64 GB DDR5-6400 Registered DIMM 的記憶體模組8條(含)以上。
(2). 當伺服器安裝兩顆中央處理器時，最高可安裝24個(含)以上的記憶體(DIMM)模組。
(3). 當伺服器安裝兩顆AMD EPYC Processor中央處理器時，原機最大可擴充至6TB(含)以上的記憶體。
4. 磁碟控制界面(Disk Controller)
(1). 提供一張(含)以上的12Gbps SAS的磁碟機控制卡，用來連接內接式磁碟機。
5. 網路介面
(1). 伺服器須提供4 埠(含)以上1Gb (RJ-45)乙太網路介面。
(2). [bookmark: _Hlk174541368]伺服器提供 2 埠SFP+ 10GbE（含）以上乙太網路卡1張（含）以上。 
6. [bookmark: _Hlk208591134]顯示介面(Graphic Card)
(1). 解析度: 1920x1200 (32 bpp) (含)以上，16MB (含)以上顯示記憶體。
7. GPU
(1). 提供一張(含)以上NVIDIA H200 NVL 141GB PCIe Accelerator。
8. 其它連接介面(Other Ports)
(1). 提供2個(含)以上PCIe 5.0的擴充槽。。
(1). 提供3個(含)以上USB 埠。
9. 儲存設備(Media and Disk)
(1). 提供1顆(含)以上支援熱抽取 2.5英吋SATA、容量1.92TB (含)以上的固態硬碟。
10. 電源及散熱管理(Power Supply & Fans)
(1). 提供4個(含)以上最大可提供1600W (含)以上的電源供應器。
(2). 電源供應器支援 Redundant與支援熱抽換的功能。
11. 管理處理器(Management Processor)
(1). [bookmark: _Hlk141297494]安全與規範(Security and Compliant)
(A) 伺服器須提供矽晶圓根信任(Silicon Root of Trust)的機制，根信任儲存在半導體矽晶圓裡，故永遠無法被竄改。
(2). 遠端管理(Remote Management)
(A) 提供遠端開、關、重置伺服器電源的功能。
(B) 本案之伺服器須可以加入現有管理工具做統一管理(iLo  Federation )


12. 作業系統(Operating System)
(1). [bookmark: _Hlk141297546]支援Microsoft Windows 2019 Server、Windows 2022 Server。Red Hat Enterprise Linux 。SUSE Linux Enterprise Server 15 。VMware ESXi 7.0 U3、8.0等作業系統。

2、 
1. 提供原廠保固 5 年 ,每週五天,每天8小時(上班時間)保固報修服務, 人工零件隔日到府。驗收時須提供在台原廠新品證明及保固證明。
2. 投標廠商所提供之標的物必須滿足本規格書之商業化產品，保證合法持有，出廠日期至驗收日期不得超過一年且外觀無污痕之新品。
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