中央研究院天文及天文物理研究所

採購標的規格說明
Spec. of Purchase Item

採購案號: 1140629

採購標的及數量:4K低溫冷凍機1組

1) 4K低溫冷凍頭: 數量 1個
冷頭提供低於100K的法蘭數目:至少2個
各級法蘭致冷溫度範圍:第一級至少50K(≧10W)，第二級至少4.2K(≧0.5W)。
各級法蘭直徑尺寸: 第一級至少80mm，第二級至少50mm。
[bookmark: _GoBack]冷頭重量必須小於15Kg
真空腔法蘭直徑尺寸小於190mm
真空腔法蘭至冷頭末端長度小於350mm

2) 水冷式壓縮機 : 數量1台
   輸入電壓AC三相 200~220V/60Hz
最大電流小於20A
電源線長度至少3m

3) 冷媒管 : 數量1套
隨機附in/out冷媒管各一條
長度至少10m

4) 其他配件 : 
冷媒管鎖緊用板手及附屬安裝工具，冷卻水管接頭。

5) 保固 : 
保固期至少一年

